Руководство администратора по настройке 

Модуль обнаружения пакетов в трафике MF-TDMA


1. Назначение и состав

Модуль обнаружения пакетов в трафике MF-TDMA предназначен для обнаружения пакетов в тайм-слотах трафика принятого сигнала сети спутниковой связи в соответствии с задаваемыми параметрами с возможностью работы в режиме симуляции на базе ОС Windows.
[bookmark: _Hlk158967102][bookmark: _Hlk168385008]Программный модуль включает в себя:
· модуль считывания отсчетов записанного сигнала;
· модуль синхронизации с временными метками тайм-слотов;
· модуль поиска начала пакета в сигнале тайм-слота по преамбуле корреляционным методом;
· модуль подстройки тактового смещения;
· модуль частотной и фазовой подстройки;
· модуль демодуляции информационного сигнала тайм-слота;
· скрипт на языке Matlab для проверки обработанного сигнала (файл plot_constellation.m).



2. Условия выполнения ПО
[bookmark: _Hlk158729700]ПО должно запускаться на ЭВМ, которая удовлетворяет следующим требованиям:
процессор не менее быстродействующий, чем Intel Core i5;
объем оперативной памяти не менее 4 Гбайт;
объем свободного места на накопителе не менее 100 Мбайт;
монитор с диагональю экрана не менее 15" и разрешением не менее 1152х864;
клавиатура;
мышь;
установленная операционная система 64-разрядная Windows 7 или более новая.
	Порядок проверки работоспособности модуля обнаружения пакетов в трафике MF-TDMA описан в руководстве оператора.

3. [bookmark: _Toc113280580]Входные данные
· файл с записью сигнала в целочисленном 16-битном представлении в режиме стерео;
· файл с синхросигналами тайм-слотов в целочисленном 16-битном представлении в режиме моно.

4. [bookmark: _Toc113280581]Выходные данные
· файл с обработанным сигналом в целочисленном 16-битном представлении в режиме стерео;
· [bookmark: _GoBack]файл с демодулированным информационным сигналом;
· файл с информацией об обнаруженных пакетах в тайм-слотах.


