[bookmark: _Toc225750031][bookmark: _Toc240791280][bookmark: _Toc240791314][bookmark: _Toc240792494][bookmark: _Toc240793136][bookmark: _Toc240793628][bookmark: _Toc258853210]Программный модуль обнаружения пакетов в трафике MF-TDMA
РУКОВОДСТВО ПО РАЗВЕРТЫВАНИЮ

[bookmark: _Toc240791283][bookmark: _Toc240791317][bookmark: _Toc240792497][bookmark: _Toc240793139][bookmark: _Toc240793631][bookmark: _Toc243720554][bookmark: _Toc258853212][bookmark: _Toc262510103][bookmark: _Toc414362528]Область применения
[bookmark: _Toc215036500]ПО «Программный модуль обнаружения пакетов в трафике MF-TDMA» предназначен для обнаружения пакетов в тайм-слотах трафика сети спутниковой связи в соответствии с задаваемыми параметрами.
Состав
В состав ПО «Программный модуль обнаружения пакетов в трафике MF-TDMA» входит исполняемый файл «mf-tdma.exe», файл «param.json» с параметрами обнаружителя пакетов, скрипт на языке Matlab «plot_constellation.m», позволяющий визуализировать сигнальное созвездие из сформированного выходного файла, библиотеки, необходимые для запуска ПО, вспомогательные файлы с данными, а также тестовые файлы, используемые для проверки работоспособности программы:
· sig_in_snr10.pcm - входной файл с отсчетами исходного сигнала с отношением сигнал/шум (ОСШ) 10 дБ;
· sig_in_snr15.pcm - входной файл с отсчетами исходного сигнала (ОСШ 15 дБ);
· sig_in_snr20.pcm - входной файл с отсчетами исходного сигнала (ОСШ 20 дБ);
· sig_in_snr30.pcm - входной файл с отсчетами исходного сигнала (ОСШ 30 дБ);
· ts_sync.pcm - входной файл с синхросигналами тайм-слотов;
· data_seq.bin - исходные данные, содержащиеся в модулированном входном сигнале.
Для запуска программы с предустановленными параметрами для входных сигналов с ОСШ 10, 15, 20, 30 дБ могут быть использованы соответствующие bat-файлы:
· start_sig_snr10.bat
· start_sig_snr15.bat
· start_sig_snr20.bat
· start_sig_snr30.bat
[bookmark: _Toc240791285][bookmark: _Toc240791319][bookmark: _Toc240792499][bookmark: _Toc240793141][bookmark: _Toc240793633][bookmark: _Toc243720556][bookmark: _Toc258853214][bookmark: _Toc262510105][bookmark: _Toc414362530]Уровень подготовки пользователя
Оператор, выполняющий действия по развертыванию «Программный модуль обнаружения пакетов в трафике MF-TDMA», должен изучить настоящее руководство и иметь навыки работы с приложениями ОС Windows.
[bookmark: _Toc262219338][bookmark: _Toc262308908][bookmark: _Toc262510106][bookmark: _Toc414362531]Перечень эксплуатационной документации
[bookmark: _Toc35430996]Операторам «Программный модуль обнаружения пакетов в трафике MF-TDMA» рекомендуется внимательно ознакомиться со следующей эксплуатационной документацией:
[bookmark: _Hlk168473515]Руководство оператора по проведению испытания (тестирования) ПО «Программный модуль обнаружения пакетов в трафике MF-TDMA».

[bookmark: _Toc262219339][bookmark: _Toc262308909][bookmark: _Toc262510107][bookmark: _Toc414362532]Назначения и условия применения
Назначение ПО
«Программный модуль обнаружения пакетов в трафике MF-TDMA» реализует следующие функции:
· Синхронизацию с временными метками тайм-слотов;
· Обработку сигнала каждого тайм-слота в соответствии с временными метками;
· Поиск начала пакета в сигнале тайм-слота по преамбуле корреляционным методом на заданном интервале неопределенности от 4 до 1024 отсчетов;
· Установку битовой последовательности преамбулы в диапазоне от 8 до 48 бит;
· Настройку интервала поиска в диапазоне от 4 до 1024 отсчетов;
· Настройку символьной скорости в диапазоне от 32 до 12000 кбод;
· [bookmark: _GoBack]Выделение и вывод информационного сигнала из сигнала тайм-слота;
· Вывод информации об обнаруженных пакетах в тайм-слотах;
· Отображение параметров обнаружения пакетов;
· Вывод информации о предупреждениях и ошибках.

Перед началом работы с ПО «Программный модуль обнаружения пакетов в трафике MF-TDMA» необходимо скачать и разархивировать соответствующий архив с дистрибутивом ПО и тестовым сигналом для проверки работоспособности по ссылке:
http://recursive.ru/mftdma/
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Таблица 2.1 — Требования к конфигурации программного обеспечения системы
	Компонент
	Конфигурация

	Операционная система
	64-разрядная Windows 7 (и более поздняя версия)



3 Испытание работоспособности ПО
Порядок действий по проверке работоспособности (тестирования) ПО «Программный модуль обнаружения пакетов в трафике MF-TDMA» описан в файле «Руководство_Оператора_ Модуль_обнаружения_пакетов.docx».

