Программа для ЭВМ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Наименование: Реконфигурируемый программный модуль (РПМ) пакетной синхронизации при отрицательных отношениях сигнал/шум

1. Назначение 
Симуляция работы реконфигурируемого модуля пакетной синхронизации для демодулятора спутникового сигнала DVB-S2 при отрицательных отношениях сигнал/шум в канале связи.
2. Требования к ПО
[bookmark: _Hlk151984742]Язык описания реконфигурируемого модуля: Verilog.
[bookmark: _Hlk178169145]Реконфигурируемый программный модуль должно выполнять следующие функции:
1. Прием дискретных отсчетов входного сигнала на символьной скорости.
2. Буферизация поступающих отсчетов для дальнейшей обработки коррелятором.
3. Корреляционная обработка отсчетов с использованием известной SOF (Start of Frame, начало кадра) последовательности и матрицы PLS-кодов (Physical Layer Signaling, сигнализация физического уровня).
4. Суммирование результатов корреляции по SOF и PLS.
5. Выполнение линейного поиска максимального значения корреляционного отклика с определением его индекса.
6. Передача индекса пика на декодер Рида-Маллера для извлечения PLS-кода.
7. Декомпозиция полученного PLS-кода для выделения MODCOD (схем модуляции и кодирования), типа размера пакета, значения присутствия пилотов в пакете.
8. Определение длины пакета и генерация сигнала обнаружения пакета.
9. Контроль обнаружения тестового синхронизационного пика.
10. Контроль частотной синхронизации с учетом оценки частоты входного сигнала.
2.2 Требования к надежности
Не предъявляются.
2.3 Условия эксплуатации
Эксплуатация программного модуля должна производиться в соответствии с эксплуатационной документацией.
2.4 Требования к составу и параметрам технических средств
Не предъявляются.
2.5 Требования к информационной и программной совместимости
среда симуляции Icarus Verilog; 
командная оболочка Bash;
процессор не менее быстродействующий, чем Intel Core i5;
объем оперативной памяти не менее 4 Гбайт;
объем свободного места на накопителе не менее 100 Мбайт;
монитор с диагональю экрана не менее 15" и разрешением не менее 1920х1080;
клавиатура;
мышь;
установленная операционная система Ubuntu.

2.6 Требования к маркировке и упаковке
2.6.1 Компакт-диск с ПО должен быть маркирован и упакован в соответствии с требованиями ЕСПД.
2.7 Требования к хранению
Не предъявляются.
2.8 Специальные требования
Не предъявляются.

3. Требования к программной документации
3.1 В состав программной документации должны входить:
– пояснительная записка;
– руководство администратора по настройке;
– руководство оператора по проведению испытания (тестирования);
– руководство по развертыванию;
– описание технической архитектуры программного обеспечения;
– описание процессов, обеспечивающих поддержание жизненного цикла программы для ЭВМ;
3.2 Программная документация должна быть оформлена в соответствии с требованиями ЕСПД (ГОСТ 19.101-77).

4. Порядок контроля и приемки
4.1 ПО должно быть испытано на предмет соответствия требованиям раздела 2 настоящих ТТ. 

