Приложение 1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Наименование: «Программный модуль обнаружения пакетов в трафике MF-TDMA»

Технические требования «Программный модуль обнаружения пакетов в трафике MF-TDMA»:
Программный модуль предназначен для обнаружения пакетов в тайм-слотах трафика сети спутниковой связи.
[bookmark: _Hlk151984742]Программный модуль должен быть реализован на языке С/С++.
Программный модуль должен выполнять следующие функции:
1. Синхронизацию с временными метками тайм-слотов;
1. Обработку сигнала каждого тайм-слота в соответствии с временными метками;
1. Поиск начала пакета в сигнале тайм-слота по преамбуле корреляционным методом на заданном интервале неопределенности от 4 до 1024 отсчетов;
1. Установку битовой последовательности преамбулы в диапазоне от 8 до 48 бит;
1. Настройку интервала поиска в диапазоне от 4 до 1024 отсчетов;
1. Настройку символьной скорости в диапазоне от 32 до 12000 кбод;
1. Выделение и вывод информационного сигнала из сигнала тайм-слота;
1. Вывод информации об обнаруженных пакетах в тайм-слотах;
1. Отображение параметров обнаружения пакетов;
1. Вывод информации о предупреждениях и ошибках.
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