Программа для ЭВМ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Наименование: Реконфигурируемый программный модуль (РПМ) модулятора сигналов с прямым расширением спектра

1. Назначение 
Симуляция работы реконфигурируемого программного модуля модулятора сигналов с прямым расширением спектра для формирования сигнала с прямым расширением спектра (сигнала ШПС) с задаваемыми значениями символьной скорости и коэффициента расширения.
2. Требования к ПО
[bookmark: _Hlk151984742]Язык описания реконфигурируемого модуля: Verilog.
[bookmark: _Hlk178169145]Реконфигурируемый программный модуль должно выполнять следующие функции:
1. Прием входного битового потока из файлового источника.
2. Буферизация поступающих данных для дальнейшей обработки.
3. Формирование сигнала начала пакета.
4. Параметризацию модуля по символьной скорости, коэффициенту расширения спектра, длине кодированного блока, количеству кодовых блоков и межпакетной паузе.
5. Формирование выходного комплексного сигнала.
6. Выдачу признаков валидности и готовности.
7. Для демонстрации работы модуля строить отладочные временные и спектральные графики.
8. Строить сравнительные отладочные временные и спектральные графики для различных режимов работы.
2.2 Требования к надежности
Не предъявляются.
2.3 Условия эксплуатации
Эксплуатация программного модуля должна производиться в соответствии с эксплуатационной документацией.
2.4 Требования к составу и параметрам технических средств
Не предъявляются.
2.5 Требования к информационной и программной совместимости
среда симуляции Icarus Verilog; 
командная оболочка Bash;
процессор не менее быстродействующий, чем Intel Core i5;
объем оперативной памяти не менее 4 Гбайт;
объем свободного места на накопителе не менее 500 Мбайт;
монитор с диагональю экрана не менее 15" и разрешением не менее 1920х1080;
клавиатура;
мышь;
установленная операционная система Ubuntu или WSL Windows.
2.6 Требования к маркировке и упаковке
2.6.1 Компакт-диск с ПО должен быть маркирован и упакован в соответствии с требованиями ЕСПД.
2.7 Требования к хранению
Не предъявляются.
2.8 Специальные требования
Не предъявляются.

3. Требования к программной документации
3.1 В состав программной документации должны входить:
– руководство администратора по настройке;
– руководство оператора по проведению испытания (тестирования);
– руководство по развертыванию;
– описание технической архитектуры программного обеспечения;
– описание процессов, обеспечивающих поддержание жизненного цикла программы для ЭВМ;
3.2 Программная документация должна быть оформлена в соответствии с требованиями ЕСПД (ГОСТ 19.101-77).

4. Порядок контроля и приемки
4.1 ПО должно быть испытано на предмет соответствия требованиям раздела 2 настоящих ТТ. 

